**ПРИЛОЖЕНИЕ №13**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ** | **ПЛОЩАДЬ ПОЛА – S, м2** | **ПЛОШАДЬ S,%****ДАННОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА****ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ИЗУЧАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА ШКОЛЫ** |
| **1 ЭТАЖ** | **2 ЭТАЖ** | **3 ЭТАЖ** |
| **ЛИНОЛЕУМ** | **24,82** | **194,73** | **166,9** | **386,45** |
| **ПЛОШАДЬ ПОЛА S,%** **ИЗУЧАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ НА ЭТАЖЕ** | **2,67%** | **30,9%** | **26,4%** | **17,63%** |
| **ОКРАШЕНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ** | **567,38** | **284,04** | **328,25** | **1179,67** |
| **ПЛОШАДЬ ПОЛА S,%** **ИЗУЧАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ НА ЭТАЖЕ** | **61%** | **45%** | **51,86%** | **54%** |
| **ОКРАШЕННЫЙ ОРГАЛИТ** | **54** | **98,9** | **92,2** | **245,1** |
| **ПЛОШАДЬ ПОЛА S,%** **ИЗУЧАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ НА ЭТАЖЕ** | **6%** | **15,7%** | **14,6%** | **11%** |
| **БЕТОННОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА** | **6,06** | **4,57** | **0** | **10,63** |
| **ПЛОШАДЬ ПОЛА S,%** **ИЗУЧАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ НА ЭТАЖЕ** | **0,7%** | **0,72%** | **0%** | **0,5%** |
| **ОКРАШЕННАЯ****КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА** | **237,55** | **39,36** | **32,45** | **309,36** |
| **ПЛОШАДЬ ПОЛА S,%** **ИЗУЧАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ НА ЭТАЖЕ** | **25,6%** | **6,2%** | **5,1%** | **14%** |
| **ОКРАШЕННЫЙ БЕТОННЫЙ ПОЛ** | **39,4** | **8,59** | **13,15** | **61,14** |
| **ПЛОШАДЬ ПОЛА S,%** **ИЗУЧАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ НА ЭТАЖЕ** | **4,2%** | **1,4%** | **2%** | **2,9%** |
| **ОБЩАЯ СУММА ПЛОЩАДИ ПОЛА****– S, м2** | **929,21** | **630,19** | **632,95** | **2192,35** |